|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **电焊工（站修）赛项工具和耗材采购清单** | | | | | | | |
| **序号** | **名称** | **单位** | **数量** | **单价** | **金额（元）** | **参数** |  |
| 1 | 焊条 | 箱 | 8 | 350 | 2800 | 1.品牌：金桥； 2.型号：J556焊条φ3.2mm（每箱20公斤） | 耗材 |
| 2 | 焊条 | 箱 | 8 | 350 | 2800 | 1.品牌：金桥； 2.型号：J556焊条φ4.0mm（每箱20公斤） | 耗材 |
| 3 | 焊条 | 箱 | 6 | 310 | 1860 | 1.品牌：金桥； 2.型号：J502WCu焊条φ4.0mm（每箱20公斤） | 耗材 |
| 4 | 焊条 | 箱 | 6 | 310 | 1860 | 1.品牌：金桥； 2.型号：J502WCu焊条φ3.2mm（每箱20公斤） | 耗材 |
| 5 | 焊条 | 箱 | 6 | 255 | 1530 | 1.品牌：金桥； 2.型号：J422焊条φ3.2mm（每箱20公斤） |  |
| 6 | 焊条 | 箱 | 6 | 255 | 1530 | 1.品牌：金桥； 2.型号：J422焊条φ4.0mm（每箱20公斤） |  |
| 7 | 板材 | 块 | 200 | 55 | 11000 | 1.材质耐候钢板，尺寸为300mm×100mm×8mm 2.负责开坡口，形式为V型60°±5° 3.坡口光滑无毛边 | 耗材 |
| 8 | 板材 | 块 | 200 | 50 | 10000 | 1.低碳钢板，尺寸为300mm×100mm×8mm 2.负责开坡口，形式为V型60°±5° 3.坡口光滑无毛边 | 耗材 |
| 9 | 试焊引弧铁板 | 块 | 12 | 82 | 984 | 低碳钢板，尺寸为400mm×400mm×8mm | 耗材 |
| 10 | 线手套 | 付 | 100 | 2.5 | 250 | 1.劳保手套；2.点胶防滑耐磨；3.电工/焊工专用；4.透气性好；5.针织无线头 | 耗材 |
| 11 | 清扫工具 | 套 | 8 | 40 | 320 | 1.刷头180度旋转；2.自带梳齿；3.浓密刷毛；4.站立设计；5.防风簸箕；6.自动回弹≦90度；7.把手不锈钢材质 | 易耗品 |
| 12 | 钢丝刷 | 把 | 48 | 15 | 720 | 1.不锈钢钢丝刷；2.不易掉毛；3.刷毛紧密；4.挂取方便；5.密度高韧性好刷毛≧5\*10排 | 易耗品 |
| 13 | 护目镜 | 副 | 24 | 35 | 840 | 1.电焊护目镜；2.防强光；3.防冲击；4.防风沙；5.防飞溅；6.耐磨防摔；7.适合各种脸型 | 易耗品 |
| 14 | 板挫 | 把 | 8 | 25 | 200 | 1.双纹齿磨更快,更精准；2.适于精细加工和精整；3.铿刀硬度:≧63HRC | 易耗品 |
| 15 | 鞋盖 | 付 | 16 | 18 | 288 | 1.高帮，反毛皮；2.耐高温，防油；3.高≧37CM；4.耐用防滑结实；5.独立装；6.宽魔术贴 | 易耗品 |
| 16 | 扁铲 | 把 | 8 | 25 | 200 | 1.整体采用高品质铬钒钢锻造硬度高,韧性好长久使用不易变形；2.高硬度耐冲击韧性好不易卷边；3.要求扁凿整体加厚结实抗用；4.要求适用范围广泛，适用于钳工/装潢/石材加工/木材加工等行业；5.要求手持部分采用防滑设计；6.敲击准确不易跑偏；7.头部开锋刃口平整可连续磨削 | 易耗品 |
| 17 | 电焊手把线 | 米 | 160 | 20 | 3200 | 1.国标2.高揉韧性电焊专用软环保料外皮 耐高温.耐低温3.≧50平方 | 易耗品 |
| 18 | 防尘口罩 | 个 | 290 | 2.5 | 725 | 1.KN95级别滤棉2.气密性好按人脸设360°全面保护3.稳定性佳可长时间佩戴不易变形4.舒适透气可循环使用更换滤棉即可5.可防护烟雾、颗粒杂物、粉尘、PM2.5等非油性颗粒物适用于煤矿、打磨采矿、金属治炼、装修刷漆等作业产生粉尘异味的防护6.高弹力头带，舒适耐用。有效增加面罩与面部的压力增加气密性。 | 易耗品 |
| 19 | 电焊手套 | 付 | 18 | 40 | 720 | 1.牛皮电焊手套,无巴结,无漏线,整洁漂亮结实耐用；2.加厚耐高温隔热耐磨3.适合电工/焊工，机修，仓管；4.尺寸:长≧36cm、宽≧15cm；5.通用型适合不同手型；6.细密缝线加固，手腕部伸缩设计，使之适应手腕大小，不易脱落；7.无内里，质感细腻柔软，亲肤感好，不易滑落。 | 易耗品 |
| 20 | 手敲数字合金钢印 | 套 | 8 | 150 | 1200 | 1.工业级手敲数字合金钢印，规格为12.5mm 2.包括0-9数字和字母A、B | 易耗品 |
| 21 | 电焊小凳 | 个 | 8 | 40 | 320 | 不锈钢加厚凳 | 易耗品 |
| 22 | 电焊机地线夹 | 副 | 8 | 22 | 176 | 紫铜优质编带，加固夹头 | 易耗品 |
| 23 | 活口扳手 | 把 | 8 | 45 | 360 | 规格为300mm,包胶防滑手柄 | 易耗品 |
| 24 | 螺丝刀 | 把 | 8 | 29 | 232 | 优质钢材锻造，包胶防滑手柄 | 易耗品 |
| 25 | 钢板尺 | 把 | 8 | 11 | 88 | 规格为300mm | 易耗品 |
| 26 | 除渣锤 | 把 | 16 | 44 | 704 | 1.锤头采用优质碳钢，分段热处理，硬度高耐冲击 2.锤头两端锤击面淬火硬度为HRC50-58 3.拉脱试验：在承受2500N拉脱试验后，锤头与锤柄连接处牢固地连接 4.锤柄强度：向锤柄的尾端施加100N的载荷，锤柄不断裂 5.弹簧柄 | 易耗品 |
| 27 | 电焊帽 | 个 | 25 | 27 | 675 | 1.采用PP材料制造，防护程度高；2.抗震防裂，手柄用螺丝固定；3.手动调节镜片颜色，防弧光 | 易耗品 |
| 28 | 放大镜 | 把 | 8 | 20 | 160 | 60倍放大，光学玻璃镜片 | 易耗品 |
| 29 | 游标卡尺 | 把 | 8 | 86.5 | 692 | 不锈钢尺身，铝合金芯头 | 易耗品 |
| 30 | 焊钳 | 把 | 8 | 83.5 | 668 | 1纯铜锻造，长焊不烫，加固防摔，加固菱形夹口多角度夹持；2.ABS包胶手柄加厚耐高温 | 易耗品 |
| 31 | 手锤 | 把 | 8 | 61.5 | 492 | 4磅，高碳钢精工锻造，抗滑减震纤维手柄，锤头砖石切割，整体精光处理 | 易耗品 |
| 32 | 角度规 | 把 | 8 | 25 | 200 | 1.精准角度镭射刻度；2.优质加厚不锈钢，厚度4mm,可调节螺母。 | 易耗品 |
| 33 | 秒表 | 个 | 16 | 20 | 320 | 1.100道记忆，精度1/100秒；2.抗震耐摔，电源开关 |  |
| 合计 | | | | | 48114 |  |  |