|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **电焊工（站修）赛项排烟设备采购清单** | | | | | | |
| **序号** | **名称** | **单位** | **数量** | **单价** | **金额（元）** | **参数** |
| 1 | 工业排烟机 | 套 | 4 | 3900 | 15600 | 1.无逆流风向全屋排烟设计; 2.降噪； 3.排烟风机具有加厚机身,外壳采用耐温钢板银色喷漆； 4.转速不小于1460r/min，5全铜芯电机，工业标准，国标品质，叶轮G2.5平衡等级，耐高温金属接线套管； 5.功率：15KW，电压220v,风量:46658-53126m3/h，全压516-726Pa； 6.电源线30米; 7.排烟设计现场安装施工(考虑高空作业)。 |
| 2 | 定制排烟管 | 套 | 4 | 720 | 2880 | 1.长度不少于15米；2.定制直径460CM加厚；3.耐高温，阻燃；4.采用可抑制回流设计5.可弯曲安装，含辅材(考虑高空作业) |
| 合计 | | | | | 18480 |  |