|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格型号** | **单位** | **数量** | **品牌** | **备注** |
| 1 | 动车组专项检查器 | 第五种检查器 | 台 | 2 | 鼎顺 |  |
| 2 | TFD复位扳手 | 开口 46 （自制） | 把 | 1 | 得力 | 41\*46 |
| 3 | 钢直尺 | 200mm | 个 | 2 | 得力 |  |
| 4 | 紧固件物料盒 | 蓝色八格箱 | 个 | 1 |  |  |
| 5 | 内侧矩尺 | 1345-1365 | 台 | 1 | 海特测控 |  |
| 6 | 双开口扳手套装 | S8-S36 | 套 | 1 | 得力 |  |
| 7 | 开口扳手 | 34\*36 |  | 1 | 得力 |  |
| 8 | 数显轮径尺 | 通用 | 台 | 1 | 得力 |  |
| 9 | 受电弓拉力计（数显） | 通用 | 个 | 2 |  | 数显推拉力计 |
| 10 | 活扳手 | 10寸 | 把 | 1 | 得力 |  |
| 11 | 套筒套装 | S10-S32 | 套 | 1 | 得力 |  |
| 12 | 扭矩扳手 | 10-205N.m | 把 | 3 | 得力 |  |
| 13 | 卷尺 | 3m | 个 | 2 | 得力 |  |
| 14 | 喷壶 | 装洗洁精 | 个 | 2 | 得力 |  |
| 15 | 尖嘴钳 | 160mm | 把 | 1 | 得力 |  |
| 16 | 剥线钳 | 0.08-6mm² | 把 | 1 | 得力 |  |
| 17 | 管型压线钳 | 0.08-10mm² | 把 | 1 | 衡烁 |  |
| 18 | 斜口钳 | 0.25-2.5mm² | 把 | 1 | 得力 |  |
| 19 | 十字螺丝刀 | 三寸、3×75mm | 把 | 2 | 得力 |  |
| 20 | 一字螺丝刀 | 300（大号）、3×75mm | 把 | 2 | 得力 |  |
| 21 | 万用表 | Fluke | 件 | 1 |  | （FLUKE)15B+ |
| 22 | 秒表 | 通用 | 件 | 1 |  |  |
| 23 | 游标卡尺 | 200mm | 个 | 1 | 得力 | 150mm |
| 24 | 塞尺 | 0.02~1mm | 个 | 1 | 得力 |  |
| 25 | 契型塞尺 |  | 个 | 1 | 南仪 |  |
| 26 | 开口扳手 | 36\*41mm双开口 | 把 | 1 | 得力 |  |
| 27 | 冷压端子钳 | Crimpfox UD 10 | 把 | 1 | 得力 |  |
| 28 | 内六方 | s6/s7/s8（套装） | 把 | 1 | 得力 |  |
| 29 | 平口螺丝刀 | 刀口2.5mm | 把 | 1 | 福冈 |  |
| 30 | 可调热风枪 | 博世 | 个 | 1 | 博世 |  |
| 31 | 工具小车 | 3格工具推车 | 个 | 1 | 得力 | 塑料三层工具车565x265x570 |
| 32 | 安全带 |  | 个 | 2 |  | 仿制高空作业安全带带挂钩 |
| 33 | 安全帽 |  | 个 | 10 |  | 车辆钳工安全帽 |