|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **单位** | **数量** | **单价** | **金额（元）** | **参数** |
| 1 | 支架 | 套 | 4 | 12425 | 49700 | 钢轨铝合金支架尺寸：2400\*2600\*400mm，材质型号：100100W-10单套部分组成如下：1.横梁1的规格为100\*100\*2400mm，共4件2.横梁2的规格100\*100\*2000mm，共2件3.横梁3的规格100\*100\*200mm，共4件4.车号天线支架的规格为40\*40\*1500mm。共2件5.铝合金支架需要配钢轨压板，共8件6.按现场实际需求所供的特制件7.零件单套用量：铝合金角件28件，配套内六角螺钉112套；不锈钢六角螺栓M10\*50二十套；不锈钢六角螺栓M10\*30四套；端盖8件；车号天线压板4件7.负责现场安装施工及后期所有调试服务满足大赛需求 |